# HLI Achskopplungen für Gantry-Slave übernehmen(P-AXIS-00486)

P-AXIS-00486 | HLI Achskopplungen für Gantry-Slave übernehmen
Beschreibung | Wenn dieser Parameter bei einer Gantry-Masterachse gesetzt ist, werden die für den Gantry-Master definierten Achskopplungen automatisch für die Gantry-Slaveachsen übernommen. Für die Gantry-Slaveachsen dürfen auf dem HLI keine Kopplungen definiert werden. Falls dennoch für eine Gantry-Slaveachse eine Kopplung aktiviert wird, wird die Fehlermeldung P-ERR-70454 ausgegeben.
Parameter | kenngr.copy_master_gantry_coupling_to_slave
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0/1
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |