# ID 310020

Sensor ist ganz eingefahren.
Beschreibung | Der aktuelle Offset der Abstandsregelung (s. [FCT-M3]) wurde eingefroren. Bei achsspezifischer Abstandsregelung hat die bewegte Achse die minimale Auslenkung des Tastsensors erreicht. (minimale Auslenkung = P-AXIS-00420 - ½* P-AXIS-00421) Bei 3D-Abstandsregelung erreicht der TCP die minimale Auslenkung des Tastsensors.
(minimale Auslenkung = P-CHAN-00807 - ½* P-CHAN-00808)

Ursache kann z.B. eine Erhöhung im Werkstück sein.

Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Sensor/Taster bzw. Werkstück kontrollieren
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] bzw. Logische Kanal-Nr. [-]
Logische Achsnummer Achsparameter der betroffenen Achse bei achsspezifischer Abstandsregelung, logische Kanalnummer Logische Nummer eines NC-Kanals (P-CHAN-00400) bei 3D-Abstandsregelung.
%2: | Aktueller Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Aktueller Positionswert vom Sensor
%3: | Oberer Grenzwert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Oberer Grenzwert für Sensorposition
%4: | Satznummer [-]
Satznummer im NC-Programm
Fehlertyp | -