# ID 70288

Der konfigurierte Datentyp wird nicht unterstützt.
Beschreibung | Der in der Parameterliste konfigurierte Datentype einer Antriebsfunktion wird nicht unterstützt.
Reaktion | Klasse | 1 | Programmabbruch.
Abhilfe | Klasse | 1 | Konfiguration ändern, Daten verwenden, der unterstützt wird.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse s. P-AXIS-00016
%2: | Aktueller Wert [-]
Name der Antriebsfunktion
%3: | Fehlerhafter Wert [-]
Nicht unterstützter Datentyp.
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.