# ID 110580

Eingestellter Wert fuer P-AXIS-00512 ist Null.
Beschreibung | Für den Parameter P-AXIS-00512 wurde der Wert Null eingestellt, dieser Wert ist nicht zulässig.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Fehlermeldung Korrektur des Werte auf 1.
Abhilfe | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung, automatische Korrektur des Wertes.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Achsnummer
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Eingestellter Wert von P-AXIS-00512.
%3: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert vonP-AXIS-00512.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.