# Rampenzeit bei Referenzpunktfahrt (P-AXIS-00286)

P-AXIS-00286 | Rampenzeit bei Referenzpunktfahrt
Beschreibung | Der Parameter definiert die Rampenzeit bei CNC geführter Referenzpunktfahrt und aktivem nichtlinearen Slopeprofil (siehe P-AXIS-00270). Ist der Parameter mit 0 oder zu klein belegt, so wird P-AXIS-00201(tr_min) übernommen.
Parameter | getriebe[i].tr_ref
Datentyp | UNS32
Datenbereich | P-AXIS-00201 ≤ tr_ref ≤ MAX(UNS32)
Achstypen | T, R
Dimension | T: µs | R: µs
Standardwert | 0
Antriebstypen | Simulation, Konventionell, Terminal, Lightbus, Profidrive
Anmerkungen | Ist der Parameter mit 0 belegt, so wird P-AXIS-00201(tr_min) übernommen.