# ID 14021

Unbekannter Modus in @P20 angegeben.
Beschreibung | Es wurde ein unbekannter Modus mit Parameter @P20 übergeben. Zulässige Werte sind: 0 – Rotation (Standard), 1 - Translation
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Parametrierung prüfen und Versorgungsparameter @P20 für den Modus korrigieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm