# Minimale Referenzpunktfahrtgeschwindigkeit (P-AXIS-00218)

P-AXIS-00218 | Langsame Geschwindigkeit zur genauen Bestimmung des Referenzpunktes
Beschreibung | Sowohl die Fahrt herunter vom Nocken als auch die Fahrt auf den Nocken mit Referenzieren erfolgt mit der in P-AXIS-00218 festgelegten Geschwindigkeit.
Parameter | getriebe[i].vb_reflow
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 1 ≤ vb_reflow ≤ P-AXIS-00219
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: µm/s | R,S: 0.001°/s
Standardwert | 16666
Antriebstypen | Simulation, Konventionell, Terminal, Lightbus, Profidrive
Anmerkungen |