# ID 21304

Kanalparameter: SLOPE-Parameter ausserhalb erlaubtem Wertebereich.
Beschreibung | Einer der in den Kanalparametern angegebene Default-Slopeparameter (P-CHAN-00071, P-CHAN-00073, P-CHAN-00001) überschreitet den zulässigen Zahlenbereich.
Reaktion | Klasse | 1 | Steuerungshochlauf wird fortgesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | In den Kanalparametern den entsprechenden Default-Slopeparameter vor nächstem Steuerungshochlauf prüfen und ändern. Während dem Hochlauf wird im Konfliktfall der fehlerhafte Default-Slopeparameter mit Null belegt und der Hochlauf fortgesetzt.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
%2: | Unterer Grenzwert [-]
%3: | Oberer Grenzwert [-]
%4: | Korrigierter Wert [-]
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.