# Einstellungen für Drehfunktionen (#TURN)

## Versionshinweis

Diese Funktionalität ist verfügbar ab CNC-Version V3.1.3079.03

Mit dem Befehl #TURN können Drehfunktionalitäten beeinflusst werden.

Syntax`:`
#TURN [ [ROT_FEED_CPL=..] [TAPPING_ACT_POS=..] [TAPPING_N_CYCLES=..]]

ROT_FEED_CPL=.. | Einfluss von Achskopplungen auf den Umdrehungsvorschub bei G95 0 : Achskopplungen werden nicht berücksichtigt (Standard) 1 : Achskopplungen werden berücksichtigt
TAPPING_ACT_POS=.. | Aktivieren des Gewindebohrens mit Istpositionen der Spindel. 1: Die Linearachsen werden an die Istpositionen der Spindel gekoppelt. 0: Spindel wird an Sollpositionen der Linearachse gekoppelt. Verfügbar ab V3.1.3080.04
TAPPING_N_CYCLES=.. | Anzahl der Filtertakte für die Filterung der Istpositionen der Spindel. Wertebereich : 0 … 20 0: Filter ist deaktiviert. Verfügbar ab V3.1.3080.04