# Definition der Getriebestufe für C-Achsbetrieb (P-AXIS-00052)

P-AXIS-00052 | Definition der Getriebestufe für C-Achsbetrieb
Beschreibung | Im Parameter ist die Getriebestufe für den C-Achsbetrieb definiert. Bei der Anwahl des C-Achsbetriebs wird die Achse vom Spindelinterpolator in den Bahninterpolator getauscht. Im Bahninterpolator wird automatisch ein Getriebeschalten in die entsprechende Stufe durchgeführt.

Siehe Gewindebohren (G63)

Parameter | kenngr.def_cax_gear_st
Datentyp | UNS08
Datenbereich | 1 ≤ def_cax_gear_st < MAX(UNS16)
Achstypen | R, S
Dimension |  | R,S: ----
Standardwert | 1
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |