# ID 20821

(A)CS nicht definiert.
Beschreibung | Die Aktivierung eines Koordinatensystems mit #(A)CS ON ohne nachfolgende Angabe von Parametern ist nur erlaubt, wenn diese bereits zuvor mit #(A)CS DEF bzw. #(A)CS ON [...] einmal festgelegt wurden. [PROG//Kapitel: Definition eines Bearbeitungskoordinatensystems (CS)]

[PROG//Kapitel: Definition eines KS zur Aufspannlagenkorrektur (ACS)]

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und einfügen der vollständigen Definition des Koordinatensystems.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.