# Abgabe kanalfremder Achsen nach Reset (P-CHAN-00115)

P-CHAN-00115 | Abgabe kanalfremder Achsen nach Reset
Beschreibung | Über den Parameter kann festgelegt werden, ob bei einem Reset alle Bahnachsen, die nicht zur Grundkonfiguration des Kanals gehören, an die Achsverwaltung zurückgegeben werden. Dies betrifft nicht die s.g. SAI-Achsen, die bei Reset immer an die Achsverwaltung zurückgegeben werden!
Parameter | release_non_channel_axis
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Kanalfremde Achsen bleiben bei Reset im Kanal (Standard). 1: Kanalfremde Achsen werden bei Reset an Achsverwaltung zurückgegeben.
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Die Verwendung dieses Parameters ist nur sinnvoll, wenn P-CHAN-00075 (reset_no_axis_to_axv) mit TRUE belegt ist. Siehe auch P-AXIS-00251