# ID 21967

Auf Festanschlag fahrende Achse darf nicht erneut programmiert werden.
Beschreibung | Eine auf Festanschlag fahrende Achse (siehe [FCT-M8]) darf nicht erneut programmiert werden. Fehlerhaftes Beispiel: N10 G01 X100 F1000 X[FIXED_STOP ON] N20 G01 X200 (* Fehler 21967 *) N30 G01 X0 X[FIXED_STOP OFF]

Mögliche Lösung:

N10 G01 X100 F1000 X[FIXED_STOP ON]

N30 G01 X0 X[FIXED_STOP OFF]

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. Übergang in den Fehlerzustand.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern.
Parameter | %1 | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.