# ID 60190

Beschleunigungsstufe 2 unterschreitet Grenzwert.
Beschreibung | Es wurde eine Bewegung beauftragt, bei der die Beschleunigungsstufe 2 kleiner als 1 mm/s2 ist. Der Wert für die Beschleunigungsstufe 1 wird automatisch auf 1 mm/s2 korrigiert. Abhängig von der Art der Beauftragung wird die Warnung durch die folgenden Parameter ausgelöst:

Wenn Parameter 4 gleich 1 ist wurde die Bewegung durch die SPS beauftragt und der fehlerhafte Wert bei der Beauftragung mit übergeben.

Andernfalls sind entweder P-AXIS-00012 oder P-AXIS-00006 kleiner als 1 mm/s2.

In Parameter 5 wird angezeigt welcher der beiden Werte fehlerhaft ist.

Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe dieser Warnung, Korrektur des Wertes auf 1 mm/s2.
Abhilfe | Klasse | 1 | Fehlerhaften Wert entweder in der in der Achsparameterliste oder bei der Beauftragung über das HLI ändern.
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Spindel
%2: | Aktueller Wert [mm/s^2 bzw. °/s^2]
Akuteller Wert.
%3: | Korrigierter Wert [mm/s^2 bzw. °/s^2]
Korrigierter Wert
%4: | Aktueller Wert[-]
Dieser Wert gibt an ob bei der Beauftragung über das HLI der fehlerhafte Wert mit über das HLI übergeben wurde. 1: Der fehlerhafte Wert wurde bei der Beauftragung über das HLI übergeben. 0: Der fehlerhafte Wert stammt aus einer Parameterliste. Parameter 5 gibt an welcher Listenparameter falsch ist.
%5: | Aktueller Wert[-]
Dieser Wert gibt an, welcher Parameter die Warnung ausgelöst hat: 0: P-AXIS-00012 ist fehlerhaft. 1: P-AXIS-00006 ist fehlerhaft.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.