# Rampenzeit bei Maximalbeschleunigung (P-AXIS-00359)

P-AXIS-00359 | Rampenzeit bei Maximalbeschleunigung bei Handbetrieb ohne parallele Interpolation
Beschreibung | Der Parameter definiert für den Handbetrieb die Rampenzeit bei Normalbetrieb. Der Wert 0 bedeutet linearer Slope (Standard).
Parameter | handbetrieb.hb.tr
Datentyp | UNS32
Datenbereich | P-AXIS-00201 ≤ tr ≤ MAX(UNS32)
Achstypen | T, R
Dimension | T: µs | R: µs
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |