# ID 70205

Maximale Beschleunigung (a_max) bei Master-/Slaveachse unterschiedlich.
Beschreibung | In den Achsparametern sind für die Gantry Master- und Slaveachse unterschiedliche, maximal zulässige Achsbeschleunigungen angegeben. [FCT-C11// Kapitel: Übersicht]
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung
Abhilfe | Klasse | 1 | Für beide Achsen die gleiche Maximalbeschleunigung (s. P-AXIS-00008) verwenden.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der Slaveachse s. P-AXIS-00016
%2: | Fehlerhafter Wert [mm/s^2 bzw. °/s^2]
Zulässige Maximalbeschleunigung der Slaveachse s. P-AXIS-00008
%3: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der Masterachse s. P-AXIS-00016
%4: | Aktueller Wert [mm/s^2 bzw. °/s^2]
Zulässige Maximalbeschleunigung der Masterachse s. P-AXIS-00008
%5: | Korrigierter Wert [mm/s^2 bzw. °/s^2]
Korrekter Wert für die maximale Achsbeschleunigung
Fehlertyp | -