# ID 110647

Die Tabelle der Flächenkompensation ist nicht groß genug.
Beschreibung | Für die Tabelle der Flächenkompensation steht die über max_points (P-COMP-00061) definierte Anzahl an Einträgen zur Verfügung. Die beiden Parameter last_index_master1 (P-COMP-00010) und last_index_master2 (P-COMP-00011) beschreiben, welche Abmessungen die Kompensationstabelle hat.

Für die Tabelle muss folgendes gelten:

(last_index_master1 + 1) * (last_index_master2 + 1) <= max_points

Diese Warnung wird ausgegeben, wenn max_points nicht ausreicht, um die gesamte Kompensationstabelle aufzunehmen, also wenn

(last_index_master1 + 1) * (last_index_master2 + 1) > max_points

ist.

Reaktion | Klasse | 1 | Warnung, keine Reaktion.
Abhilfe | Klasse | 1 | Entweder

- max_points vergrößern und Steuerung neustarten, oder
- last_index_master1 und/oder last_index_master2 verkleinern und KW-Listen neu laden.

Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Abmessung der Kompensationstabelle in der ersten Masterachse, last_index_master1 + 1 (P-COMP-00010)
%2: | Aktueller Wert [-]
Abmessung der Kompensationstabelle in der zweiten Masterachse, last_index_master2 + 1 (P-COMP-00011)
%3: | Fehlerhafter Wert [-]
Parametrierter Wert für max_points (P-COMP-00061)
Fehlertyp | -