# ID 60298

Wechsel Werkzeuggetriebe erfordert Stillstand da sich Antriebsdrehrichtung ändert.
Beschreibung | Es wurde ein Werkzeug eingewechselt, bei dem sich die Drehrichtung (s. P-TOOL-00018) ändert und die Wirksamkeit der Drehrichtungsumkehr verzögert (s. P-TOOL-00019) wird. Anschließend muss eine Drehrichtungsumkehr der Spindel programmiert (M03->M04 bzw. M04->M03) werden. Ansonsten ändert sich durch das Werkzeuggetriebe die Antriebsdrehrichtung und die Spindel muss angehalten werden.
Reaktion | Klasse | 6 | Stopp der Achse, Abbruch des NC-Programmes.
Abhilfe | Klasse | 6 | Nach Werkzeugwechsel Spindelstop (M05) programmieren.
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Spindel
%2: | Aktueller Wert [-]
Zähler Getriebeübersetzung P-TOOL-00016 des neuen Werkzeugs
%3: | Aktueller Wert [-]
Nenner Getriebeübersetzung P-TOOL-00017 des neuen Werkzeugs
%4: | Aktueller Wert [-]
Drehrichtungsumkehr P-TOOL-00018 des neuen Werkzeugs
%5: | Aktueller Wert [-]
Drehrichtungsumkehr P-TOOL-00018 des aktiven Werkzeugs
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.