# Min. Spindeldrehzahl (P-CHAN-00058)

P-CHAN-00058 | Minimale Spindeldrehzahl einer Drehzahlstufe (Spindelgetriebeschalten)
Beschreibung | Die Drehzahlstufen einer Spindel können mit oder ohne Überlappung definiert werden. Wird eine Stufe nicht genutzt, sind die entsprechenden Werte in der Tabelle mit Null zu belegen.
Parameter | spindel[i].range_table[j].min_speed
Datentyp | UNS16
Datenbereich | 0 ≤ min_speed ≤ MAX(UNS16)
Dimension | U/min
Standardwert | 0
Anmerkungen | Parametrierbeispiel: Definition einer Drehzahlstufentabelle für 6 Gänge. Nur die ersten vier Gänge werden genutzt spindel[0].range_table[0].min_speed 50 spindel[0].range_table[0].max_speed 560 spindel[0].range_table[1].min_speed 400 spindel[0].range_table[1].max_speed 800

spindel[0].range_table[2].min_speed 700

spindel[0].range_table[2].max_speed 3360

spindel[0].range_table[3].min_speed 3361

spindel[0].range_table[3].max_speed 4000

spindel[0].range_table[4].min_speed 0

spindel[0].range_table[4].max_speed 0

spindel[0].range_table[5].min_speed 0

spindel[0].range_table[5].max_speed 0