# Echtzeit-Parameter

P-RTCF-00017 | Kontextinformation eines Threads
Beschreibung | Dieser Parameter ordnet den Thread einem Kontext zu. Um den GEO bzw. SDA Task eines Kanals dem gleichen Kontext zuzuordnen, müssen die einen Kanalparameter P-CHAN-00410 bzw. P-CHAN-00411 entsprechend gesetzt werden.
Parameter | thread[i].context_info
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 <= thread[i].context_info
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Parametrierbeispiel: thread[0].context_info 1

P-RTCF-00018 | Schedule
Beschreibung | Definiert die Reihenfolge, in der Einlesen von Achs-Istwerten. Ausgabe von Achs-Sollwerten und Interpolation abgearbeitet werden, siehe CNC-Scheduling.
Parameter | thread[i].schedule
Datentyp | SGN32
Datenbereich | STANDARD COMLETE SWITCHED
Dimension | ----
Standardwert | STANDARD
Anmerkungen | Parametrierbeispiel: thread[1].schedule STANDARD