# Bezeichnung der Hauptspindel (P-CHAN-00053)

P-CHAN-00053 | Name der Hauptspindel im NC-Kanal |
Beschreibung | Neben der logischen Achsnummer muss der Hauptspindel ein Name zugeordnet werden, mit dem sie im Teileprogramm angesprochen werden kann. Dazu wird der Hauptspindel über den Parameter eine Achsbezeichnung zugeordnet. Diese Achsbezeichnung ist frei wählbar, sie muss jedoch immer mit dem Buchstaben 'S' beginnen.
Parameter | main_spindle_name
Datentyp | STRING
Datenbereich | Maximal 16 Zeichen (Länge Spindelbezeichnung, applikationsspezifisch)
Dimension | ----
Standardwert | *
Anmerkungen | Die Bezeichnung der Hauptspindel kann im Teileprogramm nicht geändert werden. Jedoch wird dieser Name bei Anwahl mit #MAIN SPINDLE (siehe [PROG]) der neuen Hauptspindel zugewiesen. Parametrierbeispiel: Die Hauptspindel (logische Achsnummer 6) wird im Teileprogramm mit dem Namen 'S' programmiert.

main_spindle_ax_nr 6

main_spindle_name S

* Hinweis: Der Standardwert der Variablen ist ein Leerstring.