# ID 110576

Begrenzung fuer I-Lageregler Ausgabe ueberschreitet Maximalwert.
Beschreibung | Der für den Parameter P-AXIS-00496 eingestellte Wert ist größer als der zulässige Maximalwert.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung, P-AXIS-00496 wird auf den maximalwert begrenzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Wert von P-AXIS-00496 verkleinern.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Achsnummer
%2: | Fehlerhafter Wert [1 µs]
Eingestellter Wert von P-AXIS-00496
%3: | Oberer Grenzwert [1 µs]
Zulässiger Maximalwert
%4: | Korrigierter Wert [1 µs]
Korrigierter Wert von P-AXIS-00496
%5: | Aktueller Wert [-]
Getriebeindex
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.