# Anmerkungen

Werden nach Programmierung von G61 bzw. G261 (Überschleifen am Satzende) Achsen abgegeben oder geholt, so kann der Überschleifvorgang nicht ausgeführt werden.

## Programmierbeispiel

Überschleifvorgang wird nicht ausgeführt

N10 G01 X100 Y0 Z0 F1000

N20 G01 X50 Y50 G61

N30 #PUT AX [Z](Überschleifvorgang wird nicht ausgeführt)

N40 G01 X100

N50 M30

Der Kurvenverlauf beim Zwischenpunkt-Überschleifen hängt von der Wahl des Zwischenpunkts ab. Auch folgender Kurvenverlauf ist möglich: