# Aktivierung der Anzeigefunktion (P-AXIS-00023)

P-AXIS-00023 | Aktivierung der Anzeigefunktion
Beschreibung | Der Parameter wird nur im Lageregler benutzt und gibt die Anzahl der Aufrufe des Lagereglers pro einem Aufruf der Lageregleranzeigefunkion an. Durch die Lageregleranzeigefunktion werden die Anzeigedaten des Lagereglers aktualisiert. Beispiel: P-AXIS-00023 = 2 :
Die Lageregleranzeigedaten werden bei jedem zweiten Aufruf des Lagereglers aktualisiert

Parameter | kenngr.anzeige
Datentyp | UNS08
Datenbereich | 0 < anzeige ≤ 5
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 1
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |