# ID 60229

Rampenzeit Beschleunigungsaufbau ist außerhalb des Limits.
Beschreibung | Die Rampenzeit für den Beschleunigungsaufbau des nichtlinearen Slopes (ruckbegrenzt) entsprechend dem Parameter P-AXIS-00196 wurde kleiner als der Minimalwert kommandiert. Die Rampenzeit wird auf den Minimalwert korrigiert.
Reaktion | Klasse | 1 | Keine.
Abhilfe | Klasse | 1 | Rampenzeit größer als Minimalwert kommandieren.
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert [mm/s^2 bzw. °/s^2]
Kommandierte Rampenzeit.
%3: | Unterer Grenzwert [mm/s^2 bzw. °/s^2]
Minimale Rampenzeit.
%4: | Korrigierter Wert [µs]
Korrigierte Rampenzeit.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.