# ID 13308

Anzahl der Helikalbewegungen beim Eintauchen ist falsch definiert.
Beschreibung | Die Anzahl der Helikalbewegungen muss eine positive Ganzzahl sein.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Parametrierung prüfen und Versorgungsparameter für die Anzahl korrigieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm