# ID 120740

Nicht alle benoetigten Achsen fuer die Arbeitsraumueberwachung vorhanden. Kein Ueberwachung moeglich.
Beschreibung | Bei der Arbeitsraumüberwachung (s. FCT-C14) müssen für alle aktiven Arbeits- und Schutzbereiche die relevanten Achsen im NC-Kanal vorhanden sein. Ansonsten ist keine Überwachung der Kontrollbereiche möglich. Bei einer Verfahrbewegung wird daher diese Fehlermeldung generiert.

Siehe auch [PROG// Kapitel: Definition eines Kontrollbereiches]

Beispiel:

#CONTROL AREA BEGIN [ID1 PROT POLY MIN_EXCUR=0 MAX_EXCUR=360]

G01 F1000 G90

X = 0 Y=0

X = 0 Y=100

X = 100 Y=100

X = 100 Y=0

X = 0 Y=0

#CONTROL AREA END

#PUT AX [Y]

…

#CONTROL AREA ON [ID1]

G0 X100 (Fehler 120740)

Korrekt:

#CONTROL AREA BEGIN [ID1 PROT POLY MIN_EXCUR=0 MAX_EXCUR=360]

G01 F1000 G90

X = 0 Y=0

X = 0 Y=100

X = 100 Y=100

X = 100 Y=0

X = 0 Y=0

#CONTROL AREA END

#PUT AX [Y]

…

#CONTROL AREA ON [ID1]

#CALL AX [Y,2,1]

G0 X100

Reaktion | Klasse | 2 | Ausgabe einer Fehlermeldung und Abbruch des NC-Programms
Abhilfe | Klasse | 6 | NC-Programm korrigieren, relevanten Achsen vorher anfordern
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
ID des betroffenen Arbeits- oder Schutzraums
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Vorhandene Achsen im NC-Kanal
%3: | Erwarteter Wert [-]
Benötigte Achsen für Arbeitsraumüberwachung
%4: | Aktueller Wert [-]
TRUE = kartesische Transformation #(A)CS aktiv
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.