# Hochlaufparameter

P-STUP-00111 | Dateipfad für Diagnose-Upload
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann der Dateipfad festgelegt werden, an der die Upload-Datei der Diagnosedaten geschrieben wird sollen.
Parameter | configuration.diagnosis_upload.path
Datentyp | STRING
Dimension | ---
Standardwert | Standardprogrammpfad der CNC, einstellbar über Systemmanager ->CNC
Anmerkungen |

P-STUP-00112 | Dateiname für Diagnose-Upload
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann der Dateiname der Upload-Datei der Diagnosedaten festgelegt werden. Der Dateipfad wird über P-STUP-00111 festgelegt.
Parameter | configuration.diagnosis_upload.default_file
Datentyp | STRING
Dimension | ---
Standardwert | diag_data.txt
Anmerkungen |

P-STUP-00113 | Name der Upload-Datei der Diagnosedaten während des Hochlaufs
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann der Name der Upload-Datei der Diagnosedaten während des Hochlaufs festgelegt werden. Der Dateipfad wird über P-STUP-00111 festgelegt.
Parameter | configuration.diagnosis_upload.startup_file
Datentyp | STRING
Dimension | ---
Standardwert |
Anmerkungen | Hinweis: Ist P-STUP-00113 nicht belegt, wird kein Diagnose-Upload beim Hochlauf beauftragt.

P-STUP-00114 | Anzahl der zu speichernden Ausgabedateien der Diagnosedaten
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann die Anzahl der zu speichernden Ausgabedateien der Diagnosedaten festgelegt werden. Der Dateipfad wird über P-STUP-00111 festgelegt.
Parameter | configuration.diagnosis_upload.history_nbr
Datentyp | UNS16
Dimension | ----
Standardwert | 1
Anmerkungen |

P-STUP-00115 | Kennung zur Spezifikation des Diagnose-Uploads
Beschreibung | Mit diesem Parameter können die Kennungen zur Spezifikation des Diagnose-Uploads festgelegt werden. Eine Übersicht der möglichen Kennungen siehe TOPICS-Tabelle.
Parameter | configuration.diagnosis_upload.topics
Datentyp | STRING
Dimension | ----
Standardwert | MAX
Anmerkungen |

P-STUP-00117 | Modus Diagnose-Upload
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann der Modus für den Diagnose-Upload festgelegt werden. Eine Übersicht der möglichen Einstellmöglichkeiten siehe Modus-Tabelle.
Parameter | configuration.diagnosis_upload.mode
Datentyp | STRING
Dimension | ---
Standardwert | STANDARD
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab CNC-Version V2.11.2059, V2.11.2830, V3.1.3079.43 bzw. V3.1.3107.33.

Modus Diagnose-Upload | Bedeutung
STANDARD | Standard Upload ohne weitere Funktionalität
REGRESSION | Formatierung für Regressionstest
PROTOCOL_INFO | Zusätzlich Informationen über den Verlauf des Uploads
MSG_FLUSH_OFF | Deaktivieren des automatischen Flush für die Nachrichten an ISG_DIAG_BED zu Beginn des Diagnose-Uploads.