# ID 292069

Koppelkinematik: Element einer kinematischen Kette wird mehrfach verwendet.
Beschreibung | Innerhalb einer Koppelkinematik dürfen Einträge in der kinematischen Kette (P-CHAN-00449) nicht mehrfach verwendet werden.
Reaktion | Klasse | - | Abhängig davon in welchem Modul der Fehler auftritt:

- Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
- Bewegungsstopp der Achsen.

Abhilfe | Klasse | - | Entfernen oder Umbenennen des fehlerhaften Eintrags.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
ID der fehlerhaft konfigurierten Kinematik
%2: | Aktueller Wert [-]
Interne Kennung der Fehlerursache (nur für Diagnose durch Experten)
Fehlertyp | -