# ID 294567

KPS: IPO-Stoppanforderung durch RDW.
Beschreibung | Die RDW hat einen Fehlerzustand erkannt, der einen Interpolator-geführten Stopp nötig macht.
Reaktion | Klasse | 7 | Die Achsen werden gestoppt.
Abhilfe | Klasse | 6 | Z.B. geteachte Bahn bezüglich zulässigem Arbeitsraum untersuchen.
Parameter | %1: |
KPS-Nummer
%2: |
Original KPS-Fehlerkennung
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.