# Messen durch Fahren auf Festanschlag (P-AXIS-00330)

P-AXIS-00330 | Messen durch Fahren auf Festanschlag
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Messsignalquelle 'Festanschlag' ausgewählt.
Parameter | kenngr.meas_signal_fixed_stop
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0/1
Achstypen | T, R
Dimension | T: ---- | R: ----
Standardwert | 0
Antriebstypen | Konventionell, SERCOS, Terminal, Lightbus, Profidrive, CANopen
Anmerkungen | Der Anwender muss dafür sorgen, dass beim Fahren auf den Festanschlag in den beteiligten Antrieben eine Drehmomentbegrenzung aktiv ist und die Geschwindigkeit hinreichend klein ist. Alle anderen Messsignalquellen (z.B. P-AXIS-00116) müssen abgewählt sein.

Für das Messen mit Fahren auf Festanschlag sind zusätzlich die Parameter P-AXIS-00331 bzw. P-AXIS-00332 erforderlich.