# ID 20764

Kanalparameter: Unbekannter Synchronisationsmode.
Beschreibung | Im Hochlauf wird bei der Prüfung der Kanalparameter festgestellt, dass Technofunktionen (M, H, S, T) mit unbekannten Synchronisationsmodis belegt sind.
Reaktion | Klasse | 1 | Steuerungshochlauf wird fortgesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Während dem Hochlauf wird im Konfliktfall die Technofunktion mit dem Synchronisationsmode MVS_SVS (siehe P-CHAN-00041) belegt und der Hochlauf fortgesetzt.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Index der unbekannten Technofunktion (M, H, S, T)
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Unbekannter Synchronisationsmode
%3: | Korrigierter Wert [-]
Automatisch berichtigter Synchronisationsmode (MVS_SVS)
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.