# Übersicht

Konstante | Beschreibung
--- | ---
MAX_PROGRAM_STREAM_SIZE | 4094: Maximale Größe des Datenstroms in Bytes
MAX_PROGRAM_STREAM_INPUT_SIZE | 992: Maximale Größe eines Datenpakets in Bytes, welches pro Schreibzugriff übertragen wird.

ID | Parameter | Beschreibung
--- | --- | ---
P-CHAN-00158 | streaming_prog_file | Name der Datei (Hauptprogramm / globales Unterprogramm), bei dessen Start automatisch in den Streamingbetrieb gewechselt wird.
COM-Interface | mc_program_stream_w | Schnittstellenobjekt, über welches der Datenstrom beschrieben werden kann.