# ID 51058

Der Parameter ERR_NO_SIGNAL wurde durch Restweg verwerfen im Messsatz überschrieben.
Beschreibung | Durch die Funktionalität Restweg verwerfen wurde eine aktive Messfahrt abgebrochen. Falls bis dahin noch kein Messereignis vorgelegen ist, wird kein Fehler ausgegeben, selbst wenn der Parameter ERR_NO_SIGNAL im NC-Befehl #MEAS gesetzt war.
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung, keine Reaktion.
Abhilfe | Klasse | 1 | Falls der Abbruch nicht gewünscht war, muss auf den korrekten Zeitpunkt zum Einsatz von Restweg verwerfen gewartet werden.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.