# ID 21142

Konturrotation bei Fehlen der 1. oder 2. Hauptachse nicht möglich.
Beschreibung | Bei der Anwahl der Konturrotation (#ROTATION) wird festgestellt, dass die erste oder zweite Hauptachse nicht im NC-Kanal vorhanden ist.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Achskonfiguration im Kanal prüfen und berichtigen. Fehlerursache kann z.B. eine unvollständige Grundkonfiguration in der Kanalparameterliste sein oder es wurde z.B. im NC-Programm durch die Verwendung von Achstauschbefehlen die erste oder zweite Hauptachse aus dem Kanal abgegeben.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
String als Hinweis, welche Hauptachse fehlt. FIRST: erste Hauptachse SECOND: zweite Hauptachse
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.