# ID 50121

Warnschwelle der Achsbeschleunigung überschritten.
Beschreibung | Die in der Achsparameterliste eingestellte maximale Achsbeschleunigung (P-AXIS-00008) wurde überschritten. Die Dynamikplanung berücksichtigt hierbei die durch den Parameter P-AXIS-00441 festgelegte Warnschwelle.
Reaktion | Klasse | 1 | Keine
Abhilfe | Klasse | 1 |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert[mm/s^2 bzw. °/s^2]
Aktuelle Sollbeschleunigung der Achse.
%3: | Oberer Grenzwert [mm/s^2 bzw. °/s^2]
Maximal zulässige Beschleunigung der Achse (P-AXIS-00008).
%4: | Aktueller Wert [-]
Verhältnis von aktueller Beschleunigung zu maximal zulässiger Beschleunigung (Betrag).
%5: | Oberer Grenzwert [-]
Faktor für zulässige Beschleunigungsüberschreitung (P-AXIS-00441).
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.