# ID 20476

Eine Slaveachse darf nicht mehrfach als Slaveachse programmiert werden.
Beschreibung | Bei der Definition einer Koppelgruppe wird festgestellt, dass eine der Slaveachsen schon in einem anderen Koppelpaar ebenfalls als Slaveachse programmiert ist. Diese koppelpaarübergreifende Verbindung ist nicht zulässig, weil eine Slaveachse nur einer Masterachse zugeordnet sein darf.

Beispiel:

Falsch:

N10 G00 X0 Y0 Z0

N20 #SET AX LINK[1,C=X, C=Y, B=Y]

:

N1000 M30

Richtig:

N10 G00 X0 Y0 Z0

N20 #SET AX LINK[1,C=X, B=Y]

:

N1000 M30

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Eine Slaveachse darf nur einer Masterachse zugeordnet sein. Alle zusätzlichen Koppelpaare mit dieser Slaveachse aus der Koppelgruppe entfernen. Weitere Informationen unter [PROG//Kapitel: Synchronbetrieb].
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der Slaveachse
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.