# Parameter

## Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P2 | Bohrungsdurchmesser
@P17 | Vorpositionierung entlang der X-Achse über die Bohrungen
@P18 | Vorpositionierung entlang der Y-Achse über die Bohrungen
@P19 | Vorpositionierung entlang der Z-Achse in die Bohrungen

## Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P7 | Nullpunktverschiebung, die beschrieben werden soll (WCS) G54 bis G59 Eingabe ohne Adresse "G" Falls nicht angegeben, dann nur Messung, aber kein Schreiben
@P9 | Verschieben des Messpunktes entlang der X-Achse
@P10 | Verschieben des Messpunktes entlang der Y-Achse
@P13 | Sicherheitsabstand zum Vorpositionieren Wird @P13 nicht angegeben, wird die gesamte Messstrecke im Messvorschub gefahren.
@P33 | Überfahrbereich [mm, inch] Standardwert = 5