# Parameter

## Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P6 | Messweg in Richtung negativer Z-Achse, nur positive Werte erlaubt
@P87 | Geschätzter Durchmesser der Kugel. Hier ist eine ungefähre Angabe ausreichend. Dient der Berechnung der Vorpositionierung.

## Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P7 | Nullpunktverschiebung, die beschrieben werden soll (WCS) G54 bis G59 Eingabe ohne Adresse "G" Falls nicht angegeben, dann nur Messung, aber kein Schreiben
@P9 | Verschieben des Messergebnisses entlang der X-Achse (Verschiebt Ursprung der Nullpunktverschiebung)
@P10 | Verschieben des Messergebnisses entlang der Y-Achse (Verschiebt Ursprung der Nullpunktverschiebung)
@P11 | Verschieben des Messergebnisses entlang der Z-Achse (Verschiebt Ursprung der Nullpunktverschiebung)
@P13 | Sicherheitsabstand bei der Vorpositionierung (Standard: @P87/4)
@P14 | Antastwinkel der ersten seitlichen Messung in Bezug zur positiven X-Achse [Grad] (Standard: 0 )
@P15 | Differenz des Antastwinkels zwischen den seitlichen Messungen [Grad] (Standard: 90 )
@P33 | Überfahrbereich beim Messvorgang [mm, inch] (Standard: @P87/4)
@P64 | Definition der Strecke zum Anfahren der Vorposition 0 = Linear (Standard) 1 = Kreisförmig (Vorsicht: Kollisionserkennung deaktiviert)
@P88 | Messwiederholung auf Äquatorhöhe mit berechneten Größen aus erstem Durchgang zur verbesserten Genauigkeit 1 = Ja 2 = Nein (Standard)

## Achtung

Wurde über @P64 die kreisförmige Anfahrt der Vorposition ausgewählt, wird dadurch die Kollisionserkennung deaktiviert. Diese Option darf nur dann aktiviert werden,wenn ein sicheres Anfahren der Vorposition gewährleistet ist.