# An-/Abwahl der Schnittpunktberechnung (P-CHAN-00398)

P-CHAN-00398 | An-/Abwahl der Schnittpunktberechnung mit Koordinatensystemebenen bei 2-Pfadprogrammierung
Beschreibung | Bei aktiver 2-Pfadprogrammierung (P-CHAN-00261) wird der Durchstoßpunkt des Werkzeugs (z.B. Erodierdraht) durch die definierten Koordinatensystemebenen bei der Vorwärts- und Rückwärtstransformation automatisch berechnet (Grundeinstellung nach Hochlauf der Steuerung). Die Z- und W-Koordinate im jeweiligen Koordinatensystem werden implizit zu 0 gesetzt.

Mit diesem Parameter kann die Schnittpunktberechnung für die kartesische Vorwärts- und Rückwärtstransformation per Konfiguration ein- und ausgeschaltet werden.

Parameter | coordinate_system.intersection
Datentyp | UNS32
Datenbereich | OFF: Schnittpunktberechnung mit X,Y- und U,V-Ebene deaktiviert. ON: Schnittpunktberechnung mit X,Y- und U,V-Ebene bei Vorwärts- und Rückwärtstransformation aktiv.
Dimension | ----
Standardwert | 1
Anmerkungen | Die Schnittpunktberechnung mit den Koordinatensystemebenen kann auch im NC-Programm mit #CS MODE[..] programmiert werden.

Abb.: Schnittpunktberechnung mit den Koordinatensystemebenen