# CNC-Objekte

Name | mc_active_block_ignore_r
Beschreibung | Mit diesem Objekt kann gelesen werden ob der Überlesemodus aktiv ist. Ab V3.01.3021.1 wird ein UNS32-Datum gelesen.
Task | COM (Port 553)
Indexgruppe | 0x120101 | Indexoffset | 0x6
Datentyp | UNS32 | Länge/Byte | 4
Attribute | read | Einheit | -
Anmerkungen | Bis V3.01.3021.1 kann gelesen werden ob der Überlesemodus aktiv ist. Es handelt sich hierbei um ein BOOL-Datum.

Name | mc_command_block_ignore_r
Beschreibung | Mit diesem Objekt kann die Bitmaske für die Skiplevels gelesen werden.
Task | COM (Port 553)
Indexgruppe | 0x120101 | Indexoffset | 0x5
Datentyp | UNS32 | Länge/Byte | 4
Attribute | read | Einheit | -
Anmerkungen |

Name | mc_command_block_ignore_w
Beschreibung | Mit diesem Objekt kann die Bitmaske für die Skiplevels festgelegt werden.
Task | COM (Port 553)
Indexgruppe | 0x120101 | Indexoffset | 0x4
Datentyp | UNS32 | Länge/Byte | 4
Attribute | write | Einheit | -
Anmerkungen |