# ID 315010

Kp-Faktor für Abstandsregelung liegt außerhalb der Grenzwerte.
Beschreibung | Der Kp-Faktor für die Abstandsregelung [FCT-M3] darf nicht außerhalb der Grenzwerte liegen. Die Parametrierung erfolgt über

- Beschreibung bei achsspezifische Abstandsregelung
- Beschreibung bei 3D-Abstandsregelung

Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe der Warnung und Korrektur des Kp-Faktors.
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und korrigieren des entsprechenden Parameters für den Kp-Faktor.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] bzw. Logische Kanal-Nr. [-]
Logische Achsnummer Achsparameter der betroffenen Achse bei achsspezifischer Abstandsregelung, logische Kanalnummer Logische Nummer eines NC-Kanals (P-CHAN-00400) bei 3D-Abstandsregelung.
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlerhaft parametrierter Wert des Kp-Faktors
%3: | Unterer Grenzwert [-]
Minimalwert des Kp-Faktors
%4: | Oberer Grenzwert [-]
Maximalwert des Kp-Faktors
%5: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert des Kp-Faktors
Fehlertyp | -