# ID 140034

Fehler bei Zeitschlitzberechnung.
Beschreibung | Bei der Zeitschlitzberechnung für das zyklische SERCOS-Telegramm ist ein Fehler aufgetreten.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung.
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfung der Zeitschlitzparameter des Antriebs.
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016).
%2: |
Fehlerhafter Zeitschlitzwert.
%3: |
Interner Fehlercode.
Fehlertyp | -