# Anzahl an Messversuchen in der Korrekturwerttabelle (P-COMP-00083)

P-COMP-00083 | Anzahl an Messversuchen in der Korrekturwerttabelle
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Anzahl an Messversuchen, die in der Korrekturwertliste angegeben werden können, eingestellt.
Parameter | kw.crosstalk.max_points
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 ≤ P-COMP-00083 < 15
Achstypen | T
Dimension | T: ---- | R, S: -
Standardwert | 0
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab V3.1.3081.2 bzw. V3.1.3108.4