# Verfügbare Betriebsmodi

OPMODE 1: Einfügen von Übergangspolynomen

Im Betriebsmodus 1 werden bei Bewegungssatzübergängen die Sätze gekürzt und Übergangspolynome eingefügt.

Abb.: Einfügen von Übergangspolynomen

Der maximale Konturfehler CONTERROR ("ε") wird zur Generierung des Übergangspolynoms benötigt. Durch das eingefügte Polynom wird der tatsächliche Konturfehler für gewöhnlich kleiner (d.h. es gilt εreal < εprog).

## Hinweis

Im aktuellen Satzübergang wird kein Polynom eingefügt, wenn

- die Satzlänge des Anfangssatzes < 1.1µm ist oder
- die Satzlänge des Zielsatzes < 2.2µm ist oder
- der Knickwinkel > 178° ist.

OPMODE 2: Erzeugung von Splinekurven für die HSC-Bearbeitung

Im Betriebsmodus 2 werden Splinekurven durch die vorgegebenen Eckpunkte erzeugt. Am Anfang von prismatischen Abschnitten wird die Splineerzeugung automatisch abgewählt und ein tangentialer Übergang durchgeführt.

Bei den Satzübergängen im prismatischen Bereich, die nach den zusätzlichen Parametern gemäß Kapitel HSC-Programmierung mit OP1 und OP2 erkannt werden, wird automatisch in den Betriebsmodus 1 (OPMODE 1) gewechselt, d.h. es werden Übergangspolynome eingesetzt. Bei den eingefügten Splinekurven wird keine Konturabweichung zwischen den Stützpunkten überwacht.

Abb.: Erzeugung von Splinekurven für die HSC-Bearbeitung

## Programmierbeispiel

OPMODE 1: Einfügen von Übergangspolynomen

...

#HSC[OPMODE 1 CONTERROR 0.01] (Betriebsmodus 1)

(Max. Konturfehler <= 0,01 mm)

...

#HSC ON (Anwahl HSC-Bearbeitung)

...

#HSC OFF (Abwahl HSC-Bearbeitung)

...

#HSC ON (Anwahl HSC-Bearbeitung)

(Zuvor angewählte Parameter sind aktiv)

(Betriebsmodus 1(Max. Konturfehler <= 0,01 mm)

...

#HSC OFF (Abwahl HSC-Bearbeitung)

...

#HSC ON [OPMODE 2 CONTERROR 0.002] (Anwahl Freiformflächenbearbeitung)

(mit Betriebsmodus 2)

(Max. Kont.fehler <= 0,002 mm)

...

#HSC[CONTERROR 0.005] (Ändern des max. Kont.fehlers <= 0,005 mm)

...

#HSC OFF (Abwahl HSC-Bearbeitung)

## Programmierbeispiel

OPMODE 2: Erzeugung von Splinekurven für die HSC-Bearbeitung

...

#HSC[OPMODE 1 CONTERROR 0.01] (Anwahl Betriebsmodus 1)

(Max. Konturfehler <= 0,01 mm)

#HSC ON (Anwahl HSC-Bearbeitung)

...

#HSC[OPMODE 2] (Fehlermeldung!)

(Wechsel des Betriebsmodus während)

(aktiver HSC-Bearbeitung)

(nicht erlaubt)