# Ruck bei nicht tangentenstetigen Satzübergang (P-AXIS-00339)

P-AXIS-00339 | Ruck am Satzübergang (nicht tangentenstetige Satzübergänge)
Beschreibung | Alternativ zu der Beschleunigungs- und Ruckgewichtung über die Parameter P-AXIS-00013 und P-AXIS-00154 kann der Ruck am Satzübergang auch direkt über die Parameter P-AXIS-00339 und P-AXIS-00340 eingestellt werden. Dazu muss der Modus für die Ruckbegrenzung am Satzübergang über den Kanalparameter P-CHAN-00117 auf 2 gesetzt sein.

P-AXIS-00339 wirkt bei nicht tangentenstetigen Satzübergängen, entspricht also der Wirkung von P-AXIS-00013.

Parameter | getriebe[i].dynamik.j_trans_c0
Datentyp | REAL64
Datenbereich | 0 ≤ j_trans_c0 ≤ MAX(UNS32)
Achstypen | T, R
Dimension | T: m/s³ | R: 1000°/s³
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen | Die Werte P-AXIS-00339 und P-AXIS-00340 werden intern auf den zulässigen Ruck begrenzt, dieser wird aus der wirksamen Beschleunigung und der Zykluszeit abgeleitet.