# Statusinformationen der Plattform

PLC vorhanden
Beschreibung | Durch Setzen des Wertes auf TRUE meldet die PLC, dass sie vorhanden ist.
ST-Pfad | gpPform^.plc_present_w
Datentyp | BOOL
Wertebereich | [TRUE = PLC vorhanden, FALSE]
Zugriff | PLC schreibt

## Hinweis

Nur wenn der Wert auf TRUE gesetzt ist, kann die PLC über die plattformspezifischen Control Units auf den NC-Kern Einfluss nehmen.

Versionskennung PLC → CNC
Beschreibung | Die PLC schreibt die Versionszeichenkette ihrer HLI-Nachbildung in dieses Element.
ST-Pfad | gpPform^.nc_config.hli_version_w.zeichen
Datentyp | STRING(HLI_INTF_VERSION_NAME_LAENGE)
Zugriff | PLC schreibt

Versionskennung CNC → PLC
Beschreibung | Die CNC schreibt die Versionszeichenkette ihrer HLI-Nachbildung in dieses Element.
ST-Pfad | gpPform^.nc_config.hli_version_r.zeichen
Datentyp | STRING(HLI_INTF_VERSION_NAME_LAENGE)
Zugriff | PLC liest

Versionskennung CNC → PLC
Beschreibung | Die CNC schreibt die NC-kernel-Version in dieses Element.
ST-Pfad | gpPform^.nc_config.nc_kernel_version_r.zeichen
Datentyp | STRING(HLI_VERSION_NAME_LAENGE)
Zugriff | PLC liest

Daten des Hochlaufparameters P-STUP-00120
Beschreibung | Die vom Anwender in der Hochlaufliste beim Parameter P-STUP-00120 konfigurierten Daten, stehen hier auf dem HLI zur Verfügung.
Signalfluss | CNC -> PLC
ST-Pfad | gpPform^.nc_config.customer_val_r[ ]
Datentyp | ARRAY [0..HLI_PLATFORM_CUSTOM_MAXIDX] OF UDINT
Zugriff | PLC liest