# MCV_DeactivateAxis

Mit dem FB kann eine Achse deaktiviert bzw. geparkt werden. In diesem Zustand kann die Achse nicht mehr verfahren werden und es werden auch keine Fehlermeldungen mehr angezeigt.

Standardmäßig ist die Achse aktiviert.

Blockdiagramm

Parameter des FB

VAR_IN_OUT
Variablenname | Datentyp | Beschreibung
Axis | AXIS_REF | Achsreferenz

VAR_INPUT
Variablenname | Datentyp | Beschreibung
Enable | BOOL | Bei TRUE wird die Achse deaktiviert.

VAR_OUTPUT
Variablenname | Datentyp | Beschreibung
IsDeactivated | BOOL | Bei TRUE ist die Achse deaktiviert.
Error | BOOL | Ist TRUE, wenn ein Fehler im FB auftritt.
ErrorID | WORD | Fehlerkennung