# Beispielprogramm mit BV Konfiguration

Diese Konfiguration enthält 5 reale Achsen, die enthaltene A-Achse ist eine virtuelle Simulationsachse.

%L SUB_GEOM N570 G261 N575 B=15 F200 N580 G01 G90 X50 F5000 N590 G91 U100

N600 G90 X0

N610 G91 U-100

N620 G90 X-100

N630 G91 U-100

N640 G91 U100

N650 G90 X0

N660 G90 B=0

N620 G260

M29

%t_edge_prof_5ax_BV.nc

N9 ;

N10 V.G.KIN[93].PARAM[0] = 1000000

N11 V.G.KIN[93].PARAM[1] = 0

N12 V.G.KIN[93].PARAM[2] = 0

N13 V.G.KIN[93].PARAM[3] = 0

N14 V.G.KIN[93].PARAM[4] = 0

N15 V.G.KIN[93].PARAM[5] = 0

N16 V.G.KIN[93].PARAM[6] = 0

N17 V.G.KIN[93].PARAM[7] = -942000

N18 V.G.KIN[93].PARAM[8] = 0

N21 V.G.KIN[93].PARAM[11] = 0

N22 V.G.KIN[93].PARAM[12] = 10 (* 10: B WZ, V *)

N23 V.G.KIN[93].PARAM[13] = 0

N24 V.G.KIN[93].PARAM[14] = 0

N25 V.G.KIN[93].PARAM[15] = 0

N26 V.G.KIN[93].PARAM[16] = 0

N27 V.G.KIN[93].PARAM[17] = 0

N33 V.G.KIN[93].PARAM[23] = 0

N34 V.G.KIN[93].PARAM[24] = 0

N35 V.G.KIN[93].PARAM[25] = 0

N10 #SET SLOPE PROFIL[1]

N20 G00 X0 Y0 Z250

N30 #CONTOUR MODE[DEV PATH_DEV 0.1 TRACK_DEV 1]

N40 #SET AX[X,1,0][Y,2,1][Z,3,2][A,4,3][B,5,4][U,6,5]

N50 G00 X0 Y94.2 Z250 A0 B0 U0

N60 #CYL ORI PROFILE[EDGES=4 ROUNDING=5 LENGTH1=50 LENGTH2=50]

(* Profilumfang ca. 231.41592 mm *)

N70 LL SUB_GEOM

N90 #CYL OFF

M30