# HLI- Anbindung bis CNC-Version V2.20xx

Kanalbetriebsart
Beschreibung | Anwahl einer speziellen Kanalbetriebsart, wie z.B. Syntaxcheck oder Fertigungszeitberechnung
Datentyp | MCControlSGN32Unit, s. Beschreibung Control Unit
Zugriff | PLC liest Request + State und schreibt Command + Enable
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlDecoder_Data.MCControlSGN32Unit_ExecutionMode
Kommandierter, angeforderter und Rückgabewert
ST-Element | .D_Command .D_Request .D_State
Datentyp | DINT
Wertebereich | Wert | Konstante | Bedeutung
0x0000 | ISG_STANDARD | Normalbetrieb
0x0001 | SV | Satzvorlauf
0x0002 | SOLLKON | Simulation Sollkonturvisualisierung mit Ausgabe der Visualisierungsdaten
0x0802 | SOLLKON_SUPRESS_OUTPUT & SOLLKON | Simulation Sollkonturvisualisierung ohne Ausgabe der Visualisierungsdaten
0x0004 | ON_LINE | Simulation Onlinevisualisierung
0x0008 | SYNCHK | Simulation Syntaxcheck
0x0010 | PROD_TIME | Simulation Fertigungszeitberechnung (bei TwinCAT ohne Funktion)
0x0020 | ONLINE_PROD_TIME | Simulation Online-Fertigungszeitberechnung
0x0040 | MACHINE_LOCK | Dry Run ohne Achsbewegung
0x0080 | ADD_MDI_BLOCK | Erweiterter Handsatzmodus: das Ende eines Handsatzes wird nicht als Programmende gewertet, sondern erlaubt es weitere Handsätze zu beauftragen.
0x0100 | KIN_TRAFO_OFF | Überschreibt die automatische Freischaltung für kinematische Transformationen durch eine in den Kanalparametern (sda_mds*.lis) definierte Kenngröße
0x1000 | BEARB_MODE_SCENE | Durch das Einschalten des SZENE-Modus wird die Ausgabe der #SCENE-Befehle auf der Schnittstelle eingeschaltet (s.a. [FCT-C17// Szene Konturvisualisierung]). Die Anbindung eines weiteren Clients an diese Ausgabe findet über die DataFactory / CORBA statt.
0x2000 | SUPPRESS_TECHNO_OUTPUT | Ohne Ausgabe von Technofunktionen (M/H/T). Wird implizit gesetzt in Verbindung mit Syntaxcheck
Umleitung
ST-Element | .X_Enable

Anzeige: